0 100 200 300 400 500 600 700 Dive 2

3

4

5

6

ALTIM SENSITIVITY + (PULSE /10)

Full mission altimeter results

FQCY=13 FQCY=12

FQCY=11 FQCY=13

FQCY=12

0

500

1000

Detected bottom depth (m)

TDE, no return TDE, real return TDE, false return BOD, real return

BOD, possibly false return BOD, false return NVV, no return NVV, not pinging

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dive

2.1

2.2

2.3

2.4

ALTIM SENSITIVITY + (PULSE /10)

Last 50 dives

FQCY=13

50

60

70

80

90

Detected bottom depth (m)

Altimeter diagnostic for latest dive:

Dive no = 11 Dive depth = 90 m Apogee trigger = Bottom obstacle detected

Altim detection depth = 80.3 m Altim detection range = 4.8 m Calculated bottom depth =85.1 m

Altimeter results = False bottom detection

Settings CURRENT $ALTIM_PING_DEPTH =80 $ALTIM_SENSITIVITY =2 $ALTIM_PULSE = 1

SUGGESTED 80 2 2